文化交流センター新築工事特記仕様書

１　工 事 名：文化交流センター新築工事

２　工事場所：福岡県京都郡みやこ町豊津字巣鳥１１１８番２の一部

３．工事概要：敷地面積　Ａ＝６２７６．８７㎡

建築面積　Ａ＝２６９３．１１㎡

延床面積　Ａ＝２５６５．３６㎡

構造物　　ＲＣ造平屋建　一部Ｓ造

４．工事条件

１）役場のイベント等で、隣接する駐車場を使用する場合、工事中止等、規制が生じる可能性がある。その際は、生涯学習課の指示に従うこと。

２）本工事中に変更等があった場合は、早急に生涯学習課と協議を行うこと。

３）本工事箇所は、豊津地区の中心付近にあり、近隣には民家が多い。工事については、騒音や振動に十分に注意するとともに、歩行者や一般車を優先して作業を行うこと。また、工事等でのトラブルは、受注者が誠意をもって対応、処理すること。

４）施工計画書や安全訓練時の指導事項等については、『公共建築工事標準仕様書（国土交通省官庁営繕部発行）』を参照すること。